Compressore KAESER BS 61

CODICE: 1.7331.20010

MATRICOLA: 5103716

PORTATA: 6,47 m3/min

PRESSIONE: 7,5 bar

POTENZA: 37 KW

ALIMENTAZIONE: 400V/3/50Hz

SERBATOIO: 50 l

N° GIRI MOTORE: 1500 rpm

TEMPERATURA MINIMA: -10°C

TEMPERATURA MASSIMA DI INGRESSO: 100°C

DIMENSIONI: 1610 x 920 x 1380 mm

ORE: 37401

ANNO: 1998

SCHEDA: 41936 – V